|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Gruppe \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Bewertungs-**  **kriterien** | **Punkte** | **Maß** | **Bewertung** |
| **Breite WT-Befestigung**  **280 mm** | **10** |  |  |
| **Höhe WT-Befestigung**  **900 mm** | **10** |  |  |
| **Breite TWK-TWW**  **80 mm** | **10** |  |  |
| **Höhe TW-Leitungen**  **705 mm** | **10** |  |  |
| **Höhe Ablaufanschluss**  **655 mm** | **10** |  |  |
| **Wandabstand bis**  **Mitte WT \_\_\_\_\_\_\_** | **10** |  |  |
| **Abstand TWW / TWK**  **gleichmäßig** | **10** |  |  |
| **Wandabstand TWW / TWK**  **gleichmäßig** | **10** |  |  |
| **Aussehen, Sauberkeit,**  **Gewinde, Fittings** | **10** |  |  |
| **Entgraten** | **10** |  |  |
| **Abzug Material**  **nachgeholt** | **je - 5** |  |  |
| **Dichtheit TWW**  **TWK** | **Undicht je**  **- 10** |  |  |
|  |  |  |  |
| **Gesamt** |  |  |  |
| **Note** |  |  |  |
|  |  |  |  |